|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear R10W 12V 10W BA15s |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY012210  Технология: Вакуумная  Сигнальная лампа накаливания Goodyear R10W используется для внешних сигналов автомобиля и подсветки номерных знаков. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы * Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности |
| 5 | Комплектация | * Лампа R10W |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: R10W * Напряжение: 12В * Мощность: 10Вт * Цоколь: BA15s * Технология: Вакуумная * Полностью отвечают европейским нормам ECE R37 * Цветовая температура: 2800К * Применение:   + - Фонарь подсветки государственного регистрационного знака     - Габаритный фонарь/стояночный фонарь     - Боковой указатель поворота     - Стоп-сигнал |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Тип упаковки: картонная коробка * Габариты ДхШхВ: 103х45х40 мм * Вес: 62-64 г. |