|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear P21W 12V 21W BA15s в блистере |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY012222  Технология: Вакуумная  Сигнальная лампа накаливания Goodyear P21W используется для внешних сигналов автомобилей, подсветки номерных знаков и освещения в салоне и багажном отделении. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы * Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности |
| 5 | Комплектация | * Лампа P21W |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: P21W * Напряжение: 12В * Мощность: 21Вт * Цоколь: BA15s * Технология: Вакуумная * Полностью отвечают европейским нормам ECE R37 * Цветовая температура: 2800К * Применение:   + - Передний указатель поворота     - Внутреннее освещение     - Фонарь подсветки государственного регистрационного знака     - Задний противотуманный фонарь     - Задний указатель поворота     - Фонарь заднего хода     - Боковой указатель поворота     - Стоп-сигнал     - Подсветка багажного отделения     - Дневные ходовые огни     - Задний фонарь |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Тип упаковки: блистер * Габариты ДхШхВ: 155х75х33 мм * Вес: 24-26 г. |