|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear P21/5W 12V 21/5W BAY15d |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY016205Технология: ВакуумнаяСигнальная лампа накаливания Goodyear P21/5W используется для внешних сигналов автомобиля и подсветки номерных знаков. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы
* Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа P21/5W
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: P21/5W
* Напряжение: 12В
* Мощность: 21/5Вт
* Цоколь: BAY15d
* Технология: Вакуумная
* Полностью отвечают европейским нормам ECE R37
* Цветовая температура: 2800К
* Применение:
	+ - Задний противотуманный фонарь
		- Габаритный фонарь/стояночный фонарь
		- Стоп-сигнал
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: картонная коробка
* Габариты ДхШхВ: 135х55х50 мм
* Вес: 104-106 г.
 |