|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear P21/5W 12V 21/5W BAY15d |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY016205  Технология: Вакуумная  Сигнальная лампа накаливания Goodyear P21/5W используется для внешних сигналов автомобиля и подсветки номерных знаков. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы * Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности |
| 5 | Комплектация | * Лампа P21/5W |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: P21/5W * Напряжение: 12В * Мощность: 21/5Вт * Цоколь: BAY15d * Технология: Вакуумная * Полностью отвечают европейским нормам ECE R37 * Цветовая температура: 2800К * Применение:   + - Задний противотуманный фонарь     - Габаритный фонарь/стояночный фонарь     - Стоп-сигнал |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Тип упаковки: картонная коробка * Габариты ДхШхВ: 135х55х50 мм * Вес: 104-106 г. |