|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear T4W 12V 4W BA9s в блистере |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY012203  Технология: Вакуумная  Сигнальная лампа накаливания Goodyear T4W используется для внешних сигналов автомобиля и освещения в салоне. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы * Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности |
| 5 | Комплектация | * Лампа T4W |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: T4W * Напряжение: 12В * Мощность: 4Вт * Цоколь: BA9s * Технология: Вакуумная * Полностью отвечают европейским нормам ECE R37 * Цветовая температура: 2800К * Применение:   + - Лампа для перчаточного ящика     - Свет для чтения     - Габаритный фонарь/стояночный фонарь     - Боковой указатель поворота     - Задний фонарь |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Тип упаковки: блистер * Габариты ДхШхВ: 155х75х15 мм * Вес: 12-14 г. |