|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear R5W 12V 5W BA15s |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY012205Технология: ВакуумнаяСигнальная лампа накаливания Goodyear R5W используется для внешних сигналов автомобиля и подсветки номерных знаков. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы
* Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа R5W
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: R5W
* Напряжение: 12В
* Мощность: 5Вт
* Цоколь: BA15s
* Технология: Вакуумная
* Полностью отвечают европейским нормам ECE R37
* Цветовая температура: 2800К
* Применение:
	+ - Фонарь подсветки государственного регистрационного знака
		- Габаритный фонарь/стояночный фонарь
		- Боковой указатель поворота
		- Стоп-сигнал
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: картонная коробка
* Габариты ДхШхВ: 103х45х40 мм
* Вес: 62-64 г.
 |