|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Компрессор воздушный Goodyear GY-30L/case, 30 л/мин |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY000114  Тип: воздушный  Модель: GY-30L/case  Компрессор воздушный автомобильный Goodyear GY-30L/case. |
| 3 | Описание (SEO) | Воздушный автомобильный компрессор Goodyear GY-30L/case — оригинальный лицензионный продукт высокого качества, незаменимый помощник в дороге для любого автолюбителя. Компактное устройство предназначено для накачивания автомобильных и велосипедных шин, резиновых лодок, мячей, матрасов.  Европейский уровень качества компрессора Goodyear делает его признанным лидером в своем сегменте рынка.  Высокоточный манометр обеспечивает минимальную погрешность измерений не более 5%.  Питание компрессора осуществляется через гнездо прикуривателя. Флажковый предохранитель в капсуле защищает электрическую цепь автомобиля и компрессора от скачков тока. Устройство имеет увеличенное время беспрерывной эксплуатации.  Корпус и поршневая группа компрессора Goodyear GY-30L/case сделаны из металла, что обеспечивает повышенную прочность и увеличенный ресурс.  В комплект входит набор насадок-переходников, который делает компрессор универсальным в использовании.  Модель GY-30L/case поставляется в пластиковом кейсе. Он защищает компрессор от пыли и влаги. Благодаря твердому корпусу кейса компрессор не получит механических повреждений при хранении или транспортировке.  На кейсе можно найти голограмму с уникальным номером. Только компрессоры с этим знаком является оригинальным лицензионным продуктом Goodyear с гарантированно высоким качеством.  Продукт имеет увеличенный срок гарантийного обслуживания, который составляет 3 года. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Не требует обслуживания * Накачивает колесо R-16 за 5 минут * Высокоточный манометр * Кейс и набор переходников в комплекте * Флажковый предохранитель в капсуле на контактном проводе * Металлический радиатор охлаждения камеры поршня * Расширенная гарантия (3 года) * Оригинальный лицензированный продукт |
| 5 | Комплектация | * Компрессор – 1 шт. * Набор переходников – 1 шт. * Кейс для хранения – 1 шт. * Инструкция – 1 шт. |
| 6 | Технические характеристики | * Производительность – 30 л/мин. * Мощность – 156 Вт. * Максимальное токопотребление – 13 А * Максимальное давление – 7 Атм * Температура эксплуатации – -40..60° С * Время непрерывной работы – 30 минут |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Вес: 1,2 кг * Длина провода питания: 3 м * Длина воздушного шланга: 1 м |