|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Фильтр масляный автомобильный Goodyear GY1211 |
| 2 | Идентификация | **Артикул:** GY1211**Тип:** механический, полнопроточный**Описание:** Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей. |
| 3 | Описание (SEO) | Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей. Снижает трение и износ деталей двигателя во время эксплуатации автомобиля. При изготовлении масляных фильтров Goodyear используется фильтровальный материал Ahlstrom (Финляндия), качество которого высоко ценится по всему миру.Фильтр имеет уплотнительную резинку в области резьбового соединения, что обеспечивает плотную посадку и отсутствие потерь масла во время эксплуатации.Наличие перепускного клапана позволяет сохранить своевременную и полноценную подачу масла в двигатель даже в условиях низких температур, при повышенной вязкости масла. Обратный клапан позволяет быстро наращивать давление в фильтре. За счет этого происходит немедленная подача смазочного материала при перезапуске автомобиля.Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.Масляные фильтры Goodyear подходят для замены в условиях, как личного гаража, так и специализированного сервисного центра. Корпус фильтра имеет форму, подходящую для замены при помощи специализированных ключей и съемников. ВНИМАНИЕ! Масляные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.Скачать список применимости |
| 4 | Особенности (УТП) | * Original Equipment QUALITY (качество оригинального фильтра)
* Фильтровальный материал Ahlstrom(Финляндия)
* Фильтрует микрочастицы размером 3-5 микрон
* Стабильная подача масла при перезапуске
* Мгновенная подача масла при пуске двигателя
* Плотная посадка
* Форма корпуса подходит для замены при помощи специализированных ключей
* Устойчивость корпуса к коррозии
 |
| 5 | Комплектация | * Фильтр масляный - 1 шт
 |
| 6 | Характеристики | * Вид: масляный
* Тип: механический, полнопроточный
* Страна производитель: Россия
* Торговая марка: Goodyear
* Вес: 262гр.
* Высота, мм: 77
* Внешний диаметр, мм: 76
* Размер резьбы: 3/4-16 UNF
* Материал продукта: металл, фильтровальная бумага, резина
* Компоненты: металлический корпус, фильтрующий элемент, резиновое уплотнительное кольцо, противодренажный клапан, перепускной клапан
* Форма упаковки: коробка
* Материал упаковки: картон
* Срок службы: согласно регламенту ТО автомобиля
 |