|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Компрессор воздушный Goodyear GY-40L |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY000111Тип: воздушныйМодель: GY-40LКомпрессор воздушный автомобильный Goodyear GY-40L с повышенной производительностью. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Не требует обслуживания
* Накачивает колесо R-16 за 3,5 минуты
* Высокоточный манометр
* Сумка и набор переходников в комплекте
* Флажковый предохранитель в капсуле на контактном проводе
* Металлический радиатор охлаждения камеры поршня
* Съемная ручка для переноски
* Расширенная гарантия (3 года)
* Оригинальный лицензированный продукт
 |
| 5 | Комплектация | * Компрессор – 1 шт.
* Витой шланг – 1 шт
* Переходник для питания от АКБ – 1 шт
* Набор переходников – 1 шт.
* Сумка для хранения – 1 шт.
* Инструкция – 1 шт.
* Картонная коробка – 1 шт.
 |
| 6 | Технические характеристики | * Производительность – 40 л/мин.
* Мощность – 174 Вт.
* Максимальное токопотребление – 14,5 А
* Максимальное давление – 10 Атм
* Температура эксплуатации - 40..60° С
* Время непрерывной работы – 30 минут
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Вес: 2,1кг
 |