|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Компрессор воздушный Goodyear GY-35L/case, 35 л/мин |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY000115Тип: воздушныйМодель: GY-35L/caseКомпрессор воздушный автомобильный Goodyear GY-35L/case.  |
| 3 | Описание (SEO) | Воздушный автомобильный компрессор Goodyear GY-35L/case — оригинальный лицензионный продукт высокого качества, незаменимый помощник в дороге для любого автолюбителя. Компактное устройство предназначено для накачивания автомобильных и велосипедных шин, резиновых лодок, мячей, матрасов. Европейский уровень качества компрессора Goodyear делает его признанным лидером в своем сегменте рынка.Высокоточный манометр обеспечивает минимальную погрешность измерений не более 5%.Питание компрессора осуществляется через гнездо прикуривателя. Флажковый предохранитель в капсуле защищает электрическую цепь автомобиля и компрессора от скачков тока. Устройство имеет увеличенное время беспрерывной эксплуатации.Корпус и поршневая группа компрессора Goodyear GY-35L/case сделаны из металла, что обеспечивает повышенную прочность и увеличенный ресурс.В комплект входит набор насадок-переходников, который делает компрессор универсальным в использовании.Модель GY-35L/case поставляется в пластиковом кейсе. Он защищает компрессор от пыли и влаги. Благодаря твердому корпусу кейса компрессор не получит механических повреждений при хранении или транспортировке.На кейсе можно найти голограмму с уникальным номером. Только компрессоры с этим знаком является оригинальным лицензионным продуктом Goodyear с гарантированно высоким качеством.Продукт имеет увеличенный срок гарантийного обслуживания, который составляет 3 года. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Не требует обслуживания
* Накачивает колесо R-16 за 4 минуты
* Высокоточный манометр
* Кейс и набор переходников в комплекте
* Флажковый предохранитель в капсуле на контактном проводе
* Металлический радиатор охлаждения камеры поршня
* Расширенная гарантия (3 года)
* Оригинальный лицензированный продукт
 |
| 5 | Комплектация | * Компрессор – 1 шт.
* Набор переходников – 1 шт.
* Кейс для хранения – 1 шт.
* Инструкция – 1 шт.
 |
| 6 | Технические характеристики | * Производительность – 35 л/мин.
* Мощность – 168 Вт.
* Максимальное токопотребление – 14 А
* Максимальное давление – 10 Атм
* Температура эксплуатации – - 40..60° С
* Время непрерывной работы – 30 минут
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Вес: 1,2 кг
* Длина провода питания: 3 м
* Длина воздушного шланга: 1 м
 |