|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear W5W 12V 5W W2.1x9.5d в блистере |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY015206Технология: ВакуумнаяСигнальная лампа накаливания Goodyear W5W используется для внешних сигналов автомобиля, подсветки номерных знаков и освещения в салоне. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы
* Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа W5W
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: W5W
* Напряжение: 12В
* Мощность: 5Вт
* Цоколь: W2.1x9.5d
* Технология: Вакуумная
* Полностью отвечают европейским нормам ECE R37
* Цветовая температура: 2800К
* Применение:
	+ - Внутреннее освещение
		- Фонарь подсветки государственного регистрационного знака
		- Боковой указатель поворота
		- Стоп-сигнал
		- Подсветка багажного отделения
		- Сигнальный фонарь открытой двери
		- Лампа подсветки входа
		- Лампа для перчаточного ящика
		- Свет для чтения
		- Задний фонарь
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: блистер
* Габариты ДхШхВ: 155х75х15 мм
* Вес: 11-13 г.
 |