|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear P21W 12V 21W BA15s |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY016205Технология: ВакуумнаяСигнальная лампа накаливания Goodyear P21W используется для внешних сигналов автомобилей, подсветки номерных знаков и освещения в салоне и багажном отделении. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы
* Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа P21W
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: P21W
* Напряжение: 12В
* Мощность: 21Вт
* Цоколь: BA15s
* Технология: Вакуумная
* Полностью отвечают европейским нормам ECE R37
* Цветовая температура: 2800К
* Применение:
	+ - Передний указатель поворота
		- Внутреннее освещение
		- Фонарь подсветки государственного регистрационного знака
		- Задний противотуманный фонарь
		- Задний указатель поворота
		- Фонарь заднего хода
		- Боковой указатель поворота
		- Стоп-сигнал
		- Подсветка багажного отделения
		- Дневные ходовые огни
		- Задний фонарь
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: картонная коробка
* Габариты ДхШхВ: 135х55х50 мм
* Вес: 101-103 г.
 |