|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear T4W 12V 4W BA9s в блистере |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY012203Технология: ВакуумнаяСигнальная лампа накаливания Goodyear T4W используется для внешних сигналов автомобиля и освещения в салоне. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы
* Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа T4W
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: T4W
* Напряжение: 12В
* Мощность: 4Вт
* Цоколь: BA9s
* Технология: Вакуумная
* Полностью отвечают европейским нормам ECE R37
* Цветовая температура: 2800К
* Применение:
	+ - Лампа для перчаточного ящика
		- Свет для чтения
		- Габаритный фонарь/стояночный фонарь
		- Боковой указатель поворота
		- Задний фонарь
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: блистер
* Габариты ДхШхВ: 155х75х15 мм
* Вес: 12-14 г.
 |