|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Домкрат ромбический Goodyear, 2 т |
| 2 | Идентификация | **Артикул:** GY000912**Описание:** Домкрат ромбический Goodyear грузоподъемностью до 2 т |
| 3 | Описание (SEO) | Ромбический домкрат Goodyear предназначен для подъема легковых автомобилей и прочих грузов весом до 2000 кг. Это компактный инструмент, необходимый каждому автомобилисту при смене колеса смены в дороге.Домкрат осуществляет плавный подъем и опускание груза на высоту от 100 до 410 мм. Резиновая опорная площадка увеличивает сцепление с порогом автомобиля и не позволяет повредить ЛКП. В комплекте идет съемная евроручка, благодаря которой домкратом легко пользоваться. Благодаря компактности, устройство удобно хранить.Каждая упаковка защищена от подделок голограммой с уникальным номером. Только ромбический домкрат с этим знаком, являются оригинальным лицензионным продуктом Goodyear с гарантированно высоким качеством. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Легкость и плавность подъема
* Резиновая проставка под порог
* Съемная евроручка
* Компактная конструкция
* Поворот на 360°
* Защита от подделки
 |
| 5 | Комплектация | * Домкрат: 1 шт.
* Съемная ручка: 1 шт.
* Инструкция: 1 шт.
* Индивидуальная упаковка: 1 шт.
 |
| 5 | Общие характеристики | * Тип домкрата: винтовой
* Грузоподъемность: 2 т
* Высота подъема: 410 мм
* Высота подхвата: 100 мм
* Материал: сталь
* Страна производства: Китай
* Бренд: Goodyear
* Вес брутто: 2,5 кг
* Упаковка: картонная коробка
 |