|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Компрессор воздушный Goodyear GY-50L LED |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY000113  Тип: воздушный  Модель: GY-50L LED  Мощный и производительный воздушный компрессор Goodyear GY-50L LED с питанием от АКБ автомобиля и встроенным светодиодным фонарем. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Не требует обслуживания * Накачивает колесо R-16 за 3 минуты * Высокоточный манометр * Сумка и набор переходников в комплекте * Флажковый предохранитель в капсуле на контактном проводе * Металлический радиатор охлаждения камеры поршня * Встроенный светодиодный фонарь * Расширенная гарантия (3 года) * Оригинальный лицензированный продукт |
| 5 | Комплектация | * Компрессор – 1 шт. * Витой шланг – 1 шт * Набор переходников – 1 шт. * Сумка для хранения – 1 шт. * Инструкция – 1 шт. * Картонная коробка – 1 шт. |
| 6 | Технические характеристики | * Производительность – 50 л/мин. * Мощность – 240 Вт. * Максимальное токопотребление – 20 А * Максимальное давление – 10 Атм * Температура эксплуатации - 40..60° С * Время непрерывной работы – 30 минут |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Вес: 3,25кг |