|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Стяжка груза с храповым механизмом 2 т, 6 м |
| 2 | Идентификация | **Артикул:** GY005201  **Цвет:** желтый, синий  **Предназначение:** для фиксации грузов при транспортировке |
| 3 | Описание (SEO) | Стяжка груза с храповым механизмом предназначена для фиксации грузов весом до 2 т. Стяжка необходима при транспортировке габаритных предметов для обеспечения безопасности движения и сохранения груза.  Стяжка изготовлена из высокопрочной полипропиленовой нити. Этот материал и качественная прошивка ленты исключают риски разрыва. Она устойчива к износу, истиранию, воздействию влаги и нефтепродуктов, а также к низким температурам.  Ширина стяжки составляет 5 см, что оптимально для грузов разных габаритов. Форма ленты и ее мягкая гладкая поверхность предотвращают повреждение груза, Длина троса составляет 6 метров, что оптимально для фиксации средне- и крупногабаритного груза.  Крюки и храповый механизм полностью выполнены из стали. Она обеспечивает надежность крепления и долговечность эксплуатации стяжек. Храповик легко фиксируется и обеспечивает стабильное натяжение до освобождения груза, даже при резких маневрах.  Удлинение ленты не превышает 7%. Это позволяет затянуть стяжку максимально плотно при этом не допустить ослабления фиксации с течением времени.  Стяжки грузов поставляются в прочной сумке с прозрачной вставкой. В ней удобно хранить стяжку между применениями и возить с собой в автомобиле.  Каждая упаковка защищена от подделок голограммой с уникальным номером. Она подтверждает подлинность продукции и гарантирует оригинальное лицензионное качество Goodyear. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Российское производство * Для грузов до 2 т * Длина: 6 метров * Ширина: 5 см * Форма: плоская * Материалы: сталь, полипропилен * Удлинение: < 7% * Сумка в комплекте * Защита от подделки |
| 5 | Общие характеристики | * Бренд: Goodyear * Страна производитель: Россия * Количество: 1 штука * Вес нетто: 0,925 кг * Вес брутто: 0,985 кг * Размеры упаковки: 240х165х60 мм |