|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY015201Технология: ВакуумнаяСигнальная лампа накаливания Goodyear W1.2W используется для освещения в салоне. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы
* Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа W1.2W
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: W1.2W
* Напряжение: 12В
* Мощность: 1.2Вт
* Цоколь: W2x4.6d
* Технология: Вакуумная
* Цветовая температура: 2800К
* Применение:
	+ - Внутреннее освещение
		- Подсветка приборной панели
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: картонная коробка
* Габариты ДхШхВ: 103х45х17 мм
* Вес: 9-11 г.
 |