|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Фильтр масляный автомобильный Goodyear GY1212 |
| 2 | Идентификация | **Артикул:** GY1212  **Тип:** механический, полнопроточный  **Описание:** Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей. |
| 3 | Описание (SEO) | Фильтр масляный Goodyear предназначен для очищения масла в двигателе автомобиля от загрязнений и примесей. Снижает трение и износ деталей двигателя во время эксплуатации автомобиля.  При изготовлении масляных фильтров Goodyear используется фильтровальный материал Ahlstrom (Финляндия), качество которого высоко ценится по всему миру.  Фильтр имеет уплотнительную резинку в области резьбового соединения, что обеспечивает плотную посадку и отсутствие потерь масла во время эксплуатации.  Наличие перепускного клапана позволяет сохранить своевременную и полноценную подачу масла в двигатель даже в условиях низких температур, при повышенной вязкости масла.  Обратный клапан позволяет быстро наращивать давление в фильтре. За счет этого происходит немедленная подача смазочного материала при перезапуске автомобиля.  Конструкция фильтров Goodyear полностью соответствует оригинальным. Goodyear гарантированно подойдет к Вашему автомобилю.  Масляные фильтры Goodyear подходят для замены в условиях, как личного гаража, так и специализированного сервисного центра. Корпус фильтра имеет форму, подходящую для замены при помощи специализированных ключей и съемников.  ВНИМАНИЕ! Масляные фильтры подлежат обязательной регулярной замене согласно регламенту технического осмотра автомобиля.  Скачать список применимости |
| 4 | Особенности (УТП) | * Original Equipment QUALITY (качество оригинального фильтра) * Фильтровальный материал Ahlstrom(Финляндия) * Фильтрует микрочастицы размером 3-5 микрон * Стабильная подача масла при перезапуске * Мгновенная подача масла при пуске двигателя * Плотная посадка * Форма корпуса подходит для замены при помощи специализированных ключей * Устойчивость корпуса к коррозии |
| 5 | Комплектация | * Фильтр масляный - 1 шт |
| 6 | Характеристики | * Вид: масляный * Тип: механический, полнопроточный * Страна производитель: Россия * Торговая марка: Goodyear * Вес: 203гр. * Высота, мм: 68 * Внешний диаметр, мм: 68 * Размер резьбы: 3/4-16 UNF * Материал продукта: металл, фильтровальная бумага, резина * Компоненты: металлический корпус, фильтрующий элемент, резиновое уплотнительное кольцо, противодренажный клапан, перепускной клапан * Форма упаковки: коробка * Материал упаковки: картон * Срок службы: согласно регламенту ТО автомобиля |