|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Компрессор воздушный Goodyear GY-35L LED с фонарем |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY000104Тип: воздушныйМодель: GY-35LКомпрессор воздушный автомобильный Goodyear GY-35L LED с фонарем.  |
| 4 | Особенности (УТП) | * Не требует обслуживания
* Накачивает колесо R-16 за 4 минуты
* Высокоточный манометр
* Сумка и набор переходников в комплекте
* Флажковый предохранитель в капсуле на контактном проводе
* Металлический радиатор охлаждения камеры поршня
* Съемная ручка для переноски
* Расширенная гарантия (3 года)
* Оригинальный лицензированный продукт
* Фиксатор шланга
 |
| 5 | Комплектация | * Компрессор – 1 шт.
* Набор переходников – 1 шт.
* Сумка для хранения – 1 шт.
* Инструкция – 1 шт.
* Картонная коробка – 1 шт.
 |
| 6 | Технические характеристики | * Производительность – 35 л/мин.
* Мощность – 168 Вт.
* Максимальное токопотребление – 14 А
* Максимальное давление – 7 Атм
* Температура эксплуатации - 40..60° С
* Время непрерывной работы – 30 минут
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Длина провода питания: 3 м
* Длина воздушного шланга: 1 м
 |