|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Галогенная лампа Goodyear H11 12V 55W PGJ19-2 в блистере |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY010111Технология: ГалогеннаяГалогенная лампа Goodyear H11 используется в фарах ближнего, дальнего освещения и противотуманных фонарях. |
| 3 | Описание (SEO) | Галогенная лампа Goodyear H11 используется в фарах ближнего, дальнего освещения и противотуманных фонарях. Соответствуют характеристикам ламп, которыми комплектуются автомобили на конвейере. Для изготовления ламп Goodyear H11 используется немецкое кварцевое стекло с UV-фильтром, который защищает фары от ультрафиолетового излучения. Благодаря этому фара не мутнеет, сохраняя яркость освещения. Лампы Goodyear произведены на автоматизированном оборудовании, что гарантирует сверхточную установку нити накала. Благодаря этому световой поток распределяется равномерно и обеспечивает хороший обзор. |
| 4 | Особенности (УТП) | * UV-фильтр
* Полное соответствие лампам, устанавливаемым на конвейере
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа H11
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: Н11
* Напряжение: 12В
* Мощность: 55Вт
* Цоколь: PGJ19-2
* Технология: галогенная
* Полностью отвечают европейским нормам ECE R37
* Цветовая температура: 3200К
* Применение:
	+ - Ближний свет
		- Дальний свет
		- Противотуманные фонари
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: блистер
* Габариты ДхШхВ: 155х75х30 мм
* Вес: 30 г
 |