|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear W5W 12V 5W W2.1x9.5d |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY015205  Технология: Вакуумная  Сигнальная лампа накаливания Goodyear W5W используется для внешних сигналов автомобиля, подсветки номерных знаков и освещения в салоне. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы * Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности |
| 5 | Комплектация | * Лампа W5W |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: W5W * Напряжение: 12В * Мощность: 5Вт * Цоколь: W2.1x9.5d * Технология: Вакуумная * Полностью отвечают европейским нормам ECE R37 * Цветовая температура: 2800К * Применение:   + - Внутреннее освещение     - Фонарь подсветки государственного регистрационного знака     - Боковой указатель поворота     - Стоп-сигнал     - Подсветка багажного отделения     - Сигнальный фонарь открытой двери     - Лампа подсветки входа     - Лампа для перчаточного ящика     - Свет для чтения     - Задний фонарь |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Тип упаковки: картонная коробка * Габариты ДхШхВ: 103х45х17 мм * Вес: 17-19 г. |