|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Домкрат гидравлический подкатной 1,8 т Goodyear GY-PD-01K |
| 2 | Идентификация | **Артикул:** GY000902  **Описание:**  Домкрат гидравлический подкатной Goodyear GY-PD-01K грузоподъемностью 1,8 тонн в пластиковом кейсе |
| 4 | Особенности (УТП) | * Легкость и плавность подъема * Система легкого подъема рабочей части «Easy lift» * Устойчивая 4-х точечная конструкция * Резиновая проставка под порог * Съемная пластиковая ручка для переноски * Защита от подделки * Удобный пластиковый кейс |
| 5 | Комплектация | Домкрат – 1 шт.  Металлическая ручка домкрата – 1 шт.  Резиновая проставка под порог – 1шт.  Пластиковая ручка – 1 шт.  Инструкция – 1 шт.  Пластиковый кейс – 1 шт. |
| 6 | Общие  характеристики | Грузоподъемность – 1,8 т  Высота подхвата – 140 мм  Высота подъема – 320 мм  Габариты - 44,5\*20,5\*14 см |
| 7 | Дополнительные характеристики | Страна производитель: Китай  Торговая марка: Goodyear |