|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Сигнальная лампа Goodyear W1.2W 12V 1.2W W2x4.6d в блистере |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY015202  Технология: Вакуумная  Сигнальная лампа накаливания Goodyear W1.2W используется для освещения в салоне. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Надежный контакт цоколя на всем сроке службы * Яркое свечение лампы при стандартных показателях мощности |
| 5 | Комплектация | * Лампа W1.2W |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: W1.2W * Напряжение: 12В * Мощность: 1.2Вт * Цоколь: W2x4.6d * Технология: Вакуумная * Цветовая температура: 2800К * Применение:   + - Внутреннее освещение     - Подсветка приборной панели |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Тип упаковки: блистер * Габариты ДхШхВ: 155х75х15 мм * Вес: 10-12 г. |