|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Компрессор воздушный Goodyear GY-35L, 35л / мин |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY000102  Тип: воздушный  Модель: GY-35L  Компрессор воздушный автомобильный Goodyear GY-35L. |
| 4 | Особенности (УТП) | * Не требует обслуживания * Накачивает колесо R-16 за 4 минуты * Высокоточный манометр * Сумка и набор переходников в комплекте * Флажковый предохранитель в капсуле на контактном проводе * Металлический радиатор охлаждения камеры поршня * Съемная ручка для переноски * Расширенная гарантия (3 года) * Оригинальный лицензированный продукт |
| 5 | Комплектация | * Компрессор – 1 шт. * Набор переходников – 1 шт. * Сумка для хранения – 1 шт. * Инструкция – 1 шт. * Картонная коробка – 1 шт. |
| 6 | Технические характеристики | * Производительность – 35 л/мин. * Мощность – 168 Вт. * Максимальное токопотребление – 14 А * Максимальное давление – 7 Атм * Температура эксплуатации - 40..60° С * Время непрерывной работы – 30 минут |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: GoodYear * Длина провода питания: 3 м * Длина воздушного шланга: 1 м |