|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Галогенная лампа Goodyear H1 12V 55W P14,5s в блистере |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY011121  Технология: Галогенная  Галогенная лампа Goodyear H1 используется в фарах ближнего, дальнего освещения и противотуманных фонарях. |
| 4 | Особенности (УТП) | * UV фильтр * Полное соответствие лампам, устанавливаемым на конвейере |
| 5 | Комплектация | * Лампа H1 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: Н1 * Напряжение: 12В * Мощность: 55Вт * Цоколь: P14.5s * Технология: Галогенная * Полностью отвечают европейским нормам ECE R37 * Цветовая температура: 3200К * Применение:   + - Ближний свет     - Дальний свет     - Противотуманные фонари |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай * Торговая марка: Goodyear * Тип упаковки: блистер * Габариты ДхШхВ: 155х75х30 мм * Вес: 16-18 г. |