|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Галогенная лампа Goodyear H1 12V 55W P14.5s |
| 2 | Идентификация | Артикул: GY011120Технология: ГалогеннаяГалогенная лампа Goodyear H1 используется в фарах ближнего, дальнего освещения и противотуманных фонарях. |
| 4 | Особенности (УТП) | * UV фильтр
* Полное соответствие лампам, устанавливаемым на конвейере
 |
| 5 | Комплектация | * Лампа H1
 |
| 6 | Технические характеристики | * Категория: Н1
* Напряжение: 12В
* Мощность: 55Вт
* Цоколь: P14.5s
* Технология: Галогенная
* Полностью отвечают европейским нормам ECE R37
* Цветовая температура: 3200К
* Применение:
	+ - Ближний свет
		- Дальний свет
		- Противотуманные фонари
 |
| 7 | Дополнительные характеристики | * Страна производитель: Китай
* Торговая марка: Goodyear
* Тип упаковки: картонная коробка
* Габариты ДхШхВ: 25х30х60 мм
* Вес: 10-12 г.
 |