|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Блок | Содержание |
| 1 | Название | Домкрат гидравлический подкатной 1,8 т Goodyear GY-PD-01K |
| 2 | Идентификация | **Артикул:** GY000902**Описание:**Домкрат гидравлический подкатной Goodyear GY-PD-01K грузоподъемностью 1,8 тонн в пластиковом кейсе |
| 4 | Особенности (УТП) | * Легкость и плавность подъема
* Система легкого подъема рабочей части «Easy lift»
* Устойчивая 4-х точечная конструкция
* Резиновая проставка под порог
* Съемная пластиковая ручка для переноски
* Защита от подделки
* Удобный пластиковый кейс
 |
| 5 | Комплектация | Домкрат – 1 шт.Металлическая ручка домкрата – 1 шт.Резиновая проставка под порог – 1шт.Пластиковая ручка – 1 шт.Инструкция – 1 шт.Пластиковый кейс – 1 шт. |
| 6 | Общиехарактеристики | Грузоподъемность – 1,8 тВысота подхвата – 140 ммВысота подъема – 320 ммГабариты - 44,5\*20,5\*14 см |
| 7 | Дополнительные характеристики | Страна производитель: КитайТорговая марка: Goodyear |